**Technické podmínky zakázky**

|  |
| --- |
| **Technická specifikace** |
| **Požadavky zadavatele** | **Doplní dodavatel ANO/NE** |
| Kategorie vozidla | M1 |  |
| Palivo | Elektřina |  |
| Převodovka | Automatická |  |
| Dojezd – minimální | 250 km |  |
| Výkon motoru – minimální | 100 kW |  |
| Počet dveří | 5 |  |
| Počet sedadel | min.8, 2 a 3řada s možností sklopení nebo vyjmutí sedadel |  |
| Barva | Bílá |  |
| Délka vozu – minimální | 5 300 mm |  |

|  |
| --- |
| **Bezpečnost a výbava** |
| **Požadavky zadavatele** | **Doplní dodavatel ANO/NE** |
| Přední mlhové světlomety |  |
| Vložka podlahy kabiny z umělé hmoty |  |
| Zadní parkovací asistent |  |
| Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na zatížení vozu AMVAC |  |
| Boční posuvné dveře na levé a pravé straně |  |
| Zadní dveře výklopné s vyhřívaným zadním oknem a stěračem |  |
| Osvětlení nákladového prostoru |  |
| Sada na opravu pneumatik |  |
| Elektrický kompresor s funkcí chlazení |  |
| Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11kW |  |
| Rádio FM/DAB s USB a Bluetooth |  |
| Tempomat a omezovač rychlosti |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| Elektricky ovládaná přední okna |  |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka |  |
| Automatická dvouzónová klimatizace |  |
| Airbag řidiče a spolujezdce |  |
| Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce |  |
| Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem |  |
| Přídavná klimatizace vzadu se stropním rozvodem a osvětlením |  |
| Povinná výbava |  |
| Nabíjecí kabel pro připojení 3,3 fáze – 11kW |  |
| Záruka na baterii minimálně 8 let nebo do nájezdu 160 000 km |  |